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1 Общие указания
1.1 Шашлычница работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В и предназначена для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 до +35°C, относительной влажности воздуха 80%.
1.2 Изделие устанавливается на устойчивом несгораемом основании.
1.3 Изделие подключается к электросети специалистами, имеющими допуск для работы с электрооборудованием.
1.4 Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
1.5 При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
1.6 При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, установка гарантийному ремонту не подлежит.
1.7 Срок службы изделия – 8 лет.

2 Назначение изделия
Шашлычница электрическая служит для приготовления шашлыков на предприятиях общественного питания и торговли. Быстрый разогрев нагревателя, представляющего собой ТЭН, позволяет всего за 15-20 минут приготовить шашлык. Автоматически вращающиеся шампуры обеспечивают равномерность приготовления вкусной пищи.
Предприятие «Гриль – Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект оборудования, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.
3 Технические характеристики изделия
Таблица 1 
	№п/п
	Наименование параметра
	Ф3ШЭ
	Ф3ШУЭ

	1
	Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более
	7,5
	7,5

	2
	Количество нагревателей, шт.
	3
	3

	3
	Количество шампуров, шт.
	10
	6

	4
	Электропривод шампуров
	+
	+

	5
	Подъем крыши с ТЭНами
	+
	+

	6
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота),  мм, не более
	1200х610х1100
	[bookmark: _GoBack]835х605х1110

	7
	Номинальное напряжение электросети, В
	220
	220

	8
	Частота
	50Гц
	50Гц

	9
	Масса, кг, не более 
	72,4
	70


4 Комплектность
Комплект поставки шашлычницы электрической приведен в табл.2
	Таблица 2
	Наименование
	Ф3ШЭ
	Ф3ШУЭ

	Шашлычница электрическая
	1
	1

	Руководство по эксплуатации
	1
	1

	Сертификат соответствия
	1
	1

	Поддон из нержавеющей стали
	1
	1

	Шампур
	10
	6

	Паспорт на редуктор
	+
	+


5 Устройство и принцип работ
Шашлычница состоит из каркаса, электрического и механического отсеков, нагревательных элементов. Внутри камеры находится поддон из нержавеющей стали, а так же устанавливаются шампуры, которые вращаются во время приготовления шашлыка. Нагревание и поддержание заданной температуры внутри производится при помощи нагревателей (ТЭН), которые включаются при помощи пакетных переключателей. ТЭНы, при необходимости, можно опустить (или поднимать) с помощью ручек подъема.
6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности
6.1 Источником опасности в изделии является напряжение питающей электрической сети 220В, нагретые поддоны и продукты при извлечении их из камеры.
6.2 Изделие по типу защиты от поражения электрическим током эксплуатирующего персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 51350 по классу защиты 1.
6.3 Установка розетки для включения шашлычницы к электросети и проверку сопротивления заземления осуществляется аттестованным специалистом, допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.
6.4 Запрещается:
-включать в сеть изделие при наличии видимых повреждений розетки, вилки, или соединительного шнура.
-производить любые ремонтные работы не отключив изделие от сети.
6.5 При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать его от электросети.
6.6 В случае возникновения в работе неисправности, связанной с появлением электрического треска, задымления и т.п. следует немедленно отключить изделие от электрической сети.
6.7 При возникновении пожара следует немедленно отключить изделие от электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную службу.
6.8 Срок службы изделия 5лет, по истечении срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасную работу изделия.
6.9 Персонал, эксплуатирующий и обслуживающий изделие, перед началом работы должен изучить данный документ.
7 Подготовка к работе
7.1 После доставки изделия к потребителю должна проводиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки на отсутствие повреждений упаковочного ящика в процессе транспортирования и хранения транспортной организацией. В случае если обнаружено повреждение упаковки, то составляется коммерческий акт, а при доставке автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.
7.2 При отсутствии повреждений упаковки распаковать изделие после выдержки его в условиях, указанных п.1.1 настоящего руководства не менее 4 часов. 
7.3 После вскрытия упаковки проверяется комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего руководства и производится внешний осмотр на отсутствие механических повреждений. 
7.4 Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности».
7.5 Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, вилки, наличии и исправности заземления сетевой розетки.
7.6 Переделка шашлычницы категорически запрещается!
8 Порядок работы
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Рисунок 1
8.1 Провести визуальный осмотр шашлычницы.
8.2 Управление шашлычницей осуществляется с панели управления. Нагрев ТЭНов включается поворотом ручки пакетного переключателя поз.1. Включение сигнального индикатора поз.3 свидетельствует о включении ТЭНа.
8.3 Кусочки мяса нанизать на шампуры поз.4. 
8.4 Установить шампуры в специальные гнезда. 
8.5 Нажать на клавишу поз.5, которая запускает вращение шампуров.
8.6 Для всех моделей предусмотрен подъем и опускание нагревательных элементов при помощи ручек поз.2. 
8.7 Не рекомендуется более 30 минут держать опущенными в нижнее положение включенные нагреватели (ТЭНы)
8.8 По окончании работы изделие отключить от электросети, провести чистку шашлычницы специальными чистящими средствами и вытереть насухо.
9 Техническое обслуживание
9.1 Соблюдая простые рекомендации, Вы добьетесь наиболее эффективной работы шашлычницы, а это в итоге найдет отражение в качестве готовых блюд, безопасной и бесперебойной работы изделия.
9.2 Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключайте его от электросети.
9.3 Внешние части и поверхности очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо.
9.4 Трудноудаляемые пятна очищайте специальными средствами, не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.
9.5 Запрещается мыть шашлычницу струей воды
9.6 Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик   III-IV разрядов имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.
9.7 Техническое обслуживание редуктора производить согласно паспорту на редуктор (входит в комплект поставки).
10 Возможные неисправности и способы их устранения
	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	Не происходит нагрев камеры
	Перегорел ТЭН

Неисправен блок-регулятор температуры
	Заменить неисправный ТЭН

Заменить.

	Нет вращения шампура
	Неисправен 
мотор 
	Заменить 

	
	Обрыв цепи
	Устранить обрыв цепи


11 Правила транспортировки и хранения
11.1 До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
11.2 Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.
11.3 Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.
11.4 Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.
12 Гарантии изготовителя
12.1  Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. 
12.2 На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением подового камня, чугунных комплектующих, горелки газовой, электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.
12.3 Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.
12.4 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
12.5 Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости, уплотнительную резину.
12.6 Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.
12.7 Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:
– не предусмотренного настоящим руководством применения;
– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
– механического повреждения изделия
– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;
– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.
12.8  Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.
12.9 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:
– заводской номер изделия;
– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
– дата ввода в эксплуатацию;
– описание внешнего проявления поломки
–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.
12.10 К рекламации следует приложить:
– заполненный гарантийный талон;
–акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию.
12.11 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.
12.12 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.
13 Утилизация изделия
13.1 Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы   повторно, или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
13.2 Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1


АКТ 
ввода в эксплуатацию

Изделие 
« Шашлычница Электрическая  ___________»
Заводской номер __________________ 
Дата выпуска «___»__________ 20___ г.
Место установки___________________________________________________      ________________________________________________________________________
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)
Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г. 
Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в                          Представитель владельца изделия
                эксплуатацию 

________________________                                            ________________________                    (подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________                (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

  «___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.





Приложение 2
Схема электрическая принципиальная
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	Обозначение
	Наименование
	Ф3ШЭ
	Ф3ШуЭ
	Артикул

	
	
	Количество
	

	RST1-RST3
	Переключатель кулачковый 
КПУ 11-25
	3
	3
	000260

	EK1-EK3

	ТЭН 177,5А 13/2,5 К220
	3
	-
	00264

	EK1-EK3

	ТЭН 120А 13/2,5 К220
	-
	3
	00262

	HL1-HL3
	Сигнальный индикатор  
	3
	3
	000114

	SB1
	Переключатель кнопочный 
ПКН500.1
	1
	1
	000014

	М
	Мотор GF-64TYD
	1
	1
	000244

	Х1
	Клеммник КБ 63-5
	1
	1
	000125
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