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Настоящий документ распространяется на «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАРУСЕЛЬНЫЙ ГРИЛЬ» (далее по тексту изделие). Данный паспорт распространяется на грили карусельные электрические:
· однорядные широкие Ф3К1Э;
· однорядные узкие Ф3КУ1Э.
Паспорт должен находиться в течение всего срока эксплуатации изделия у лиц, ответственных за его сохранность.
Предприятие «Гриль–Мастер» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, в связи с этим поставляемый комплект изделия, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

1 Общие указания

1.1 Изделие соответствует ТУ 28.93.15–012–72862753–2026.
1.2	Изделие предназначено для работы от электросети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380 ± 38 В.
1.3	Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении, с диапазоном температур окружающего воздуха от +10 ºС до +40 ºС, относительной влажности (без конденсации) воздуха не более 80% при 25 °С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции, при атмосферном давлении от 84 кПа до 107 кПа (от 630 мм рт.ст. до 800 мм рт.ст.). 
1.4	Изделие или подставка под него, для предотвращения травмирования персонала, устанавливается на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании.
1.5	При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
1.6	Не допускать ударов и небрежного обращения с изделием.
1.7	При нарушении требований, изложенных в настоящем документе, изделие гарантийному ремонту не подлежит.
1.8	Срок службы изделия – 8 лет.

                 2 Назначение изделия

Карусельный гриль предназначен для приготовления тушек кур, куриных окорочков, грудок, крылышек, различного вида мяса, рыбы и других продуктов на предприятиях общественного питания. Все функциональные части изделия легко доступны с фронтальной стороны. 
Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
Все корпусные элементы установки изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данное изделие в сфере общественного питания.
Изделие выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу I ГОСТ 27570.0-87, степень защиты IP20 в соответствии с ГОСТ 14254–96.
Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно его использовать в Вашей профессиональной деятельности.

3 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
	№ п/п
	Наименование
	Ед.
 изм.
	Параметры

	
	
	
	Ф3К1Э
	Ф3КУ1Э

	1
	Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не более
	мм
	1360х625х
711
	1000х625х
711

	2
	Номинальная мощность гриля 
	кВт
	7,5

	3
	Количество нагревательных элементов (ТЭНов)
	шт.
	3

	4
	Номинальное напряжение электросети
	В
	380

	5
	Частота тока
	Гц
	50

	6
	Пределы регулировки температуры
	ºС
	50-320

	7
	Масса изделия, не более
	кг
	110
	85

	8
	Время разогрева камеры
	мин
	25

	9
	Количество одновременно готовящихся кур (вес тушки курицы не должен превышать 1,2 кг)
	шт.
	30
	20

	10
	Время приготовления при полной загрузке камеры
	мин
	65



Габаритные размеры изделия Ф3К1Э представлены в соответствии с рисунком 1.
[image: ]

Рисунок 1 – Габаритные размеры карусельного гриля Ф3К1Э

4 Комплектность

Комплект поставки изделия перечислен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 
	№ п/п
	Наименование
	Кол–во

	
	
	Ф3К1Э
	Ф3КУ1Э

	1
	Электрический гриль
	1

	2
	Поддон 
	1

	3
	Люлька
	5

	4
	Руководство по эксплуатации
	1

	5
	Сертификат соответствия
	1



5 Устройство изделия

5.1	Основные части гриля представлены в соответствии с рисунком 2 (левая дверь условно не показана).
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2
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1 – крыша; 2 – боковая стенка; 3 – основание; 4 – дверь с жаростойким стеклом; 
5 – кнопка включения/выключения освещения в камере; 
6 – кнопка включения/выключения мотор–редуктора; 7 – таймер; 
8 – барабан с люльками; 9 – поддон для сбора жира; 10 – сигнальный индикатор таймера;
11 – терморегулятор; 12 – сигнальный индикатор терморегулятора; 
13 – выход для подключения изделия к сети

Рисунок 2 – Устройство карусельного гриля Ф3К1Э

6 Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

6.1	Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0–87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582–85 «Машины и оборудование продовольственные».
6.2	Помещение, где эксплуатируется изделие, должно быть оснащено средствами для тушения возгорания.
6.3	Изделие относится к приборам, работающим под контролем надзорных органов.
[image: ]6.4	ВНИМАНИЕ! При перемещении изделия на новое место необходимо отключать его от сети электроснабжения, отсоединить заземление.
[image: ]6.5	ВНИМАНИЕ! Не допускается применять водяную струю для очистки наружной части поверхности изделия.
[image: ]6.6	ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара запрещено: 
· эксплуатировать неисправное изделие; 
· подключать изделие мокрыми руками;
· включать в розетку, в которую подключено несколько электрических приборов;
· использовать изделие при повреждении кабеля питания или сетевой вилки;
· использовать изделие рядом с источником огня или воды;
· размещать на нестабильных поверхностях;
· устанавливать и использовать изделие на ковре или скатерти (виниловой) или на других предметах с низкой жаропрочностью;
· перекрывать отверстие вытяжной вентиляции;
· устанавливать изделие в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям с горючим покрытием и т.п.); 
· эксплуатировать изделие в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;
· эксплуатировать изделие без подключения к контуру заземления;
· класть на изделие легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.); 
· хранить возле изделия легковоспламеняющиеся вещества и предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.); 
· загромождать подходы к изделию;
· использовать изделие для обогрева помещения;
· допускать длительную работу изделия без нагрузки;
· поворачивать барабан вручную;
· оставлять работающее изделие без присмотра. 
6.7	Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за безопасность.
7 Подготовка к работе

7.1	Подготовку к работе изделия после транспортирования при отрицательных температурах следует проводить в условиях эксплуатации, предварительно выдержав изделие нераспакованным в течение 3–6 часов в этих условиях.
7.2	Распаковку, установку и испытание изделия должны производить специалисты по монтажу и ремонту электрического торгово–технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативными документами.
7.3	После распаковывания изделия следует убедиться в его целостности и комплектности, удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку рабочей поверхности изделия с помощью стандартных средств очистки.
7.4	Изделие установить на устойчивом, несгораемом горизонтальном основании на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов и на расстоянии между стенкой гриля и каким–либо другим оборудованием или стеной помещения не менее 100 мм. Проверить горизонтальность уровнем.
7.5	Изделие должно устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом, во избежание накопления дыма в помещении. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗМЕЩАТЬ С БОКОВОЙ СТОРОНЫ ГРИЛЯ ТЕПЛОНАГРЕВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПЛИТЫ, СКОВОРОДЫ, ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ)!
7.6	Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0–87.
7.7	Подключение изделия к электрическим сетям должны производить квалифицированные специалисты сервисной службы с группой допуска не менее 3 согласно «Правилам устройства электроустановок» и в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.
7.8	Подключение гриля к электрической сети осуществлять с помощью многожильного кабеля. Электропитание подвести на клеммник изделия от распределительного щита через устройство защитного отключения типа «А» согласно ГОСТ IEC/TR 60755–2017. 
7.9	Подключение изделия к электрической сети осуществляется с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ В СЕТЬ УБЕДИТЕСЬ В ЦЕЛОСТНОСТИ ЭЛЕКТРОШНУРА, НАЛИЧИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОРПУСА ГРИЛЯ.






8 Порядок работы

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ГРИЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ПЛОХО ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПЕРЕД ПУСКОМ МОТОР-РЕДУКТОРА ГРИЛЯ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ТЭНы ДЛЯ ПРОГРЕВА ИЗДЕЛИЯ МИНИМУМ НА 20 МИНУТ.
8.1	Включить питающий автомат.
8.2	Установить поддон (рис. 2 поз. 9) в рабочую камеру изделия.
8.3	Включить освещение жарочной камеры изделия кнопкой (рис. 2 поз. 5).  
8.4	Предварительно размороженные и подготовленные тушки кур поместить в люльки и установить люльки на барабан (рис. 2 поз. 8). При загрузке тушками кур необходимо прижать ножки и крылья к тушкам. После загрузки включить вращение люлек и проследить за равномерностью распределения кур в люльках. Для того чтобы куры хорошо прожарились, рекомендуется применять тушки весом не более 1,2 кг.
ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КАСАНИЯ ВЫСТУПАЮЩИМИ ЧАСТЯМИ КУР БОКОВЫХ СТЕНОК И ТЭНОВ. ЗАГРУЗКУ ЛЮЛЕК ПРОИЗВОДИТЬ РАВНОМЕРНО.  
8.5	Закрыть дверцы гриля и включить вращение барабана при помощи кнопки (рис. 2 поз. 6).
8.6	Включить таймер поворотом ручки (рис. 2 поз. 7) по часовой стрелке до нужного времени. Загорится сигнальный индикатор (рис. 2 поз. 10). По окончании заданного времени таймер издаст специальный сигнал и отключится. Сигнальный индикатор гаснет, при этом нагрев ТЭНов прекращается. Также можно использовать таймер в автоматическом режиме, повернув ручку против часовой стрелки в положение «On».
8.7	Включить ТЭНы поворотом ручки терморегулятора (рис. 2 поз. 11) по часовой стрелке до необходимой температуры. Загорится сигнальный индикатор (рис. 2 поз. 12). При достижении в камере установленного уровня температуры нагрев ТЭНов отключается и сигнальный индикатор гаснет. В процессе приготовления можно регулировать температуру.
8.8	После приготовления птицы выключить вращение барабана, открыть дверцы и вынуть люльки с готовой птицей.
ЗАПРЕЩЕНО! ПРИНУДИТЕЛЬНО ОСТАНАВЛИВАТЬ БАРАБАН РУКАМИ.
8.9	По окончании работы выключить нагрев ТЭНов, повернув ручку терморегулятора (рис. 2 поз. 11). Выключить таймер, повернув ручку таймера (рис. 2 поз. 7). Выключить вращение барабана с люльками (рис. 2 поз. 6). Отключить изделие от электрической сети.
8.10	Во избежание перегрева изделия и продления срока службы мотор-редуктора время непрерывной работы электрического гриля не должно превышать 6 ч. Время перерыва не менее 40 мин.




9 Техническое обслуживание 

9.1	Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от сети электроснабжения, отсоединенном заземлении.
9.2	Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами.
9.3	Техническое обслуживание и ремонт изделия осуществляются по следующему циклу: 
· техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию; 
· периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации. 
П р и м е ч а н и е : в зависимости от интенсивности эксплуатации изделия период между циклами периодического технического обслуживания необходимо сократить до 3 месяцев.
9.4	Ежедневно в конце работы необходимо произвести тщательную очистку наружных и внутренних поверхностей от остатков пищи, конденсата, жира и др. Используйте для этого стандартные средства очистки. После очистки протрите все очищенные поверхности сухой тканью. Обращайте внимание не только на чистоту изделия, но и на состояние прилегающих поверхностей.
9.5	Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Сложные пятна очищайте специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью. 
ЗАПРЕЩЕНО! ИСПОЛЬЗОВАТЬ АБРАЗИВНЫЕ ПОРОШКИ И СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ АГРЕССИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА.

 10 Возможные неисправности

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты сервисной службы. 
Возможные неисправности указаны в таблице 10.1.

Таблица 10.1
	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	Нет нагрева ТЭНов
	1 Перегорел ТЭН
2 Не включен таймер
3 Не включено питание
	1 Заменить неисправные ТЭНы
2 Включить таймер
3 Включить автомат

	Не горит сигнальная лампа
	1. Перегорела сигнальная лампа
2. Терморегулятор в положении 0
	1 Заменить сигнальную лампу
2 Включить терморегулятор







Продолжение таблицы 10.1
	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	Не горит лампа освещения камеры
	1 Перегорела лампа освещения
2 Не включена кнопка  освещения в камере
	1 Заменить лампу освещения
2 Нажать кнопку включения освещения камеры

	Нет вращения барабана
	1 Перегорел мотор-редуктор
2 Не включена кнопка вращения барабана
	1 Заменить мотор-редуктор
2 Нажать кнопку включения вращения мотор-редуктора



Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

11 Правила транспортировки и хранения

11.1	Способ установки изделия на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.
11.2	До установки изделия у потребителя его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5 °С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
11.3	Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.
11.4	Условия транспортирования оборудования – по группе условий 3 ГОСТ 15150–69 и температуре не ниже минус 35 °С.
11.5	Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с защитой от осадков и механических повреждений. 

12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.
12.2 На изделие устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев. 
12.3 Периодическое техническое обслуживание необходимо проводить согласно п.п. 9.1–9.3 с целью обеспечения работоспособности изделия и увеличения срока эксплуатации. Невыполнение периодического технического обслуживания, указанного в эксплуатационной документации, может привести к преждевременному выходу из строя изделия. В случаях выявления причин выхода из строя изделия, связанных с невыполнением периодического технического обслуживания, данные случаи признаются негарантийными. 
12.4 При покупке изделия напрямую у завода–изготовителя покупатель обязан самостоятельно заключить договор с лицензированной сервисной компанией для выполнения периодического обслуживания, гарантийного и негарантийного ремонта изделия.
12.5 Изделие должно быть установлено специалистами сервисной службы. Для подтверждения установки специалистом оформляется акт ввода в эксплуатацию. В случае отказа изделия акт ввода в эксплуатацию предоставляется вместе с рекламационным актом при обращении к производителю в период гарантийного срока.
12.6 Производитель стремится поддерживать в наличии наиболее востребованные запасные части на складе. В случае отсутствия каких–либо запасных частей, производитель обязан обеспечить их поставку в срок от 15 до 150 календарных дней.
12.7 Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого изделие не могло использоваться из–за обнаруженных в нем недостатков.
12.8 Течение срока гарантии начинается с даты введения изделия в эксплуатацию. При отсутствии подтверждения даты ввода в эксплуатацию – срок исчисляется с даты выпуска изделия.
12.9 В случае необходимости проведения ремонтных работ на заводе-изготовителе гарантийный ремонт изделия производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его доставки на склад завода–изготовителя.
12.10 Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:
· не предусмотренных настоящим документом;
· при повреждениях, возникших из–за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации изделия;
· при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями покупателя, небрежным обращением с изделием;
· при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых, грызунов или следов их жизнедеятельности;
· неисправности, возникшие в результате продолжения работы с повреждёнными узлами или элементами изделия;
· удалена табличка с серийным номером или умышленно/неумышленно надпись серийного номера сделана неразборчивой;
· выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
· при наличии в изделии любых механических повреждений;
· модификация изделия или изменение его конструкции;
· проведение самостоятельного ремонта или доработка изделия;
· повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
· при повреждениях изделия при транспортировке в неправильном положении с нарушением правил перевозки.
12.11 Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара только в течение гарантийного срока. 
12.12 Изделие является профессиональным и для обращения с ним у покупателя должен присутствовать персонал с необходимой квалификацией. Производитель не принимает назад исправное изделие, если оно не подходит по техническим характеристикам или не удовлетворяет требованиям покупателя.
12.13 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, в отношении которого заявлены претензии по истечении гарантийного периода. Гарантийные обязательства не распространяются на проданное покупателю подержанное изделие.
12.14 Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт–рекламацию, в котором должны быть указаны:
· заводской номер изделия;
· дата получения изделия с предприятия–изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
· дата ввода изделия в эксплуатацию;
· описание внешнего проявления поломки;
· указание на узлы и детали, которые, по мнению покупателя, вышли из строя.
12.15 К акту–рекламации необходимо приложить:
· документ, подтверждающий покупку изделия (УПД или накладная);
· заполненный гарантийный талон;
· акт о поломке;
· заполненный акт ввода в эксплуатацию;
· фотографию таблички с серийным номером изделия;
· полностью заполненный сервисный протокол, в том случае, если изделие уже подвергалось ремонту.
При нарушении требований к составлению акта и/или непредставлении (неполного предоставления) прилагаемых к акту документов, случай поломки изделия считается не подлежащим гарантийному ремонту.
12.16 Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.
12.17 Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не на предприятии–изготовителе и не у его официальных дилеров, не рассматривается и не удовлетворяется.

13 Утилизация изделия

13.1	Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
13.2	Изделие для утилизации необходимо привести в негодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.
			

Приложение А
Схема принципиальная электрическая карусельных грилей Ф3КУ1Э, Ф3К1Э

[image: схема гриль]


	Обозначение
	Наименование
	Кол-во

	Х1
	Клеммник 
	1

	SB1, SB2
	Переключатель кнопочный
	2

	М1
	Двигатель 90W
	1

	С1
	Конденсатор 10,0 мкФ 450В
	1

	EL1, EL2
	Лампа со стеклом
	2

	НL1, НL2
	Сигнальный индикатор
	2

	КM1
	Пускатель магнитный 
	1

	EK1- EK3
	ТЭН 2,5 кВт
	3

	ВК1
	Термостат 50-320°С
	1

	TM
	Таймер 
	1








[image: ]                    СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




арт. 21101  
арт. 21102  
Дата выпуска «__»__________ 20__ г.


Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.






Карусельный гриль 
наименование изделия
№_______________
     заводской номер










М.П._________________   
         личная подпись

_____________________   
  число, месяц, год


Мастер ОТК____________________
                         расшифровка подписи





















АКТ 
ввода в эксплуатацию

Изделие «Карусельный гриль» № __________________
[bookmark: _GoBack]                                                                                        заводской номер 

арт. 21101  
арт. 21102  

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_______________________________________________________ ______________________________________________________________________
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г. 

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия______________________________
_____________________________________________________________________
(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию изделия

М.П._______________________            	________________________________                          
                    (подпись)                                                                                             Ф.И.О.   

«___»____________ 20___ г.

Представитель владельца
_______________________            	________________________________                          
                (подпись)                                                                                                 Ф.И.О.   

«___»____________ 20___ г.



	Корешок талона №1
  На гарантийный ремонт изделия №_________________ Изъято «__»______20__г.
                                                     заводской номер изделия
Описание работ:_________________________________________________________________________________________

Исполнитель__________________      _________________________________________      М.П.______________________                                                                                                        
                             подпись                                                             Ф.И.О.

	ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие               №_________________
                                   заводской номер изделия
       
арт. 21101  
арт. 21102  
Дата выпуска «__» ___________20___ г.
Продан______________________________________________
_____________________________________________________
наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__»_________20__г.

Владелец и его адрес____________________________
______________________________________________
______________________________________________

М.П. __________________________________________
                                                                 подпись

Описание работ по устранению неисправностей
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Исполнитель                                  Владелец
_____________                           _____________
         подпись                                                             подпись

_________________________________________________
наименование организации, выполнившей ремонт
_________________________________________________
адрес организации


М.П._____________________________________________
      должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт

































	Корешок талона №2
  На гарантийный ремонт изделия №_________________ Изъято «__»______20__г.
                                                     заводской номер изделия
Описание работ:_________________________________________________________________________________________

Исполнитель__________________      _________________________________________      М.П.______________________                                                                                                        
                             подпись                                                             Ф.И.О.

	ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие               №_________________
                                   заводской номер изделия
       
арт. 21101  
арт. 21102  
Дата выпуска «__» ___________20___ г.
Продан______________________________________________
_____________________________________________________
наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__»_________20__г.

Владелец и его адрес____________________________
______________________________________________
______________________________________________

М.П. __________________________________________
                                                                 подпись

Описание работ по устранению неисправностей
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Исполнитель                                  Владелец
_____________                           _____________
         подпись                                                             подпись

_________________________________________________
наименование организации, выполнившей ремонт
_________________________________________________
адрес организации


М.П._____________________________________________
      должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт



































	Корешок талона №3
  На гарантийный ремонт изделия №_________________ Изъято «__»______20__г.
                                                     заводской номер изделия
Описание работ:_________________________________________________________________________________________

Исполнитель__________________      _________________________________________      М.П.______________________                                                                                                        
                             подпись                                                             Ф.И.О.

	ООО «Гриль-Мастер»
ул. Шевченко, 79В, г. Смоленск, 214032, Россия
тел.: +7(4812) 62-26-54, E-mail: info@mastergrill.ru

ТАЛОН №3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Изделие               №_________________
                                   заводской номер изделия
       
арт. 21101  
арт. 21102  
Дата выпуска «__» ___________20___ г.
Продан______________________________________________
_____________________________________________________
наименование торгующей организации

Дата ввода в эксплуатацию «__»_________20__г.

Владелец и его адрес____________________________
______________________________________________
______________________________________________

М.П. __________________________________________
                                                                 подпись

Описание работ по устранению неисправностей
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 Исполнитель                                  Владелец
_____________                           _____________
         подпись                                                             подпись

_________________________________________________
наименование организации, выполнившей ремонт
_________________________________________________
адрес организации


М.П._____________________________________________
      должность и подпись руководителя организации, выполнившей ремонт



































Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта
	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу
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