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«ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ ГК-3523РР»
Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации на гриль контактный ГК-3523РР. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.
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1. Общие указания.
1.1. Изделие работает от электросети переменного тока частотой 50±0,4%Гц, напряжением 220В±10%, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
1.2. Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000В. 
1.3. Изделие должно включаться в электросеть от отдельного автоматического выключателя с током нагрузки не менее 50А, согласно эл. схеме см. приложение 1.
1.4. Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.
1.5. При покупке изделия требуйте проверку комплектности.
1.6. Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном, несгораемом основании.
1.7. При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
1.8. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
1.9. Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.
1.10. Внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60ºС.
1.11. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.
1.12. Срок службы изделия – 8 лет.


2. Назначение изделия.
2.1. Изделие «Гриль контактный одинарный» предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.
2.2. Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.
2.3.  Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно её использовать в Вашей профессиональной деятельности.
2.4.  Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.
3. Технические характеристики изделия.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Параметры

	3.1
	Габаритные размеры (глубина х ширина х высота), не более
	мм
	360х390х225

	3.2
	Размеры нижней рабочей зоны
	мм
	350х228

	3.3
	Размеры верхней рабочей зоны
	мм
	334х215

	3.4
	Количество нагревательных элементов 
	шт.
	2

	3.5
	Потребляемая электрическая мощность, не более
	кВт
	2,0

	3.6
	Пределы регулирования температуры
	°C
	50-320

	3.7
	Номинальное напряжение электросети
	В
	220

	3.8
	Частота тока
	Гц
	50

	3.9
	Масса установки, не более
	кг
	29,4



4. Комплектность.
	Наименование
	Кол-во

	1.Гриль контактный
	1

	2.Ванночка
	1

	3.Скребок
	[bookmark: _GoBack]1

	4.Паспорт
	1

	5.Сертификат соответствия
	1


5. Устройство и принцип работы.
5.1. Основные части изделия указаны на рисунке и перечислены в таблице.
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	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Нижняя жарочная поверхность
	1
	7
	Кожух
	1

	2
	Верхняя жарочная поверхность
	1
	8
	Терморегулятор с ручкой
	1

	3
	Сигнальная лампочка
	1
	9
	Ножки
	4

	4
	Корпус нижний
	1
	10
	Корпус верхний
	1

	5
	Ванночка
	1
	11
	Защита кабеля
	1

	6
	Ручка
	1
	12
	Кабель с евровилкой
	1

	13
	Винт заземления
	1
	
	
	


6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.
6.1.  Изделие «Гриль контактный» выполнен с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.
6.2. Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».
6.3. Корпус изделия должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.
6.4. При перемещениях изделия на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от эл. сети.
6.5. Перед включением изделия убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.
6.6. Установка устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500 мм от легковоспламеняющихся предметов.
6.7. Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от эл. сети.
6.8. После распаковывания, перед включением в сеть, изделие должно быть выдержано при комнатной температуре в течение 2 часов.
6.9. Запрещается мыть изделие струей воды.
6.10. Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва не менее 40 минут.
7. Подготовка к работе.
7.1. Изделие следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но не менее 300 мм от задней стенки установки до стены и не менее 500 мм от боковых стенок изделия до рядом стоящего оборудования.
7.2. Внимание!!! Рабочая поверхность в целях защиты от коррозии обработана парафином пищевым П-2 СТО 05747181-013-2011. Для удаления парафина необходимо:
· Нагреть рабочую поверхность до 50-60°С и аккуратно удалить парафин бумажными салфетками.
· Промыть рабочую поверхность горячей водой со средствами для мытья посуды.
· Промыть чистой водой и протереть насухо.

7.3. При распаковке изделия убедиться в ее сохранности.
7.4.  После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку жарочной поверхности с помощью стандартных средств очистки. 
7.5.  Подключите изделие к эл. сети 220В, вставив вилку в розетку, допустимую к использованию.
7.6. Подсоединить заземление корпуса изделия к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

8. Порядок работы.
8.1. Установить температуру жарки с помощью ручки терморегулятора. При достижении заданной температуры, сигнальная лампочка, находящаяся слева от терморегулятора, погаснет.
8.2. Разогретую поверхность смазать растительным маслом.
8.3. Уложить продукты на нижнюю жарочную поверхность, прижать верхним корпусом с жарочной поверхностью и следить за степенью готовности.
8.4. По окончании работы установить ручку терморегулятора в начальное нулевое положение и отключить изделие от эл. сети.





9.Техническое обслуживание.
9.1. Перед любыми работами по обслуживанию изделия отключите его от электросети.
9.2 . Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства. 
9.3 . Ежедневная чистка изделия увеличит срок службы. 

10. Возможные неисправности и способы их устранения.
	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	Не работает установка после включения в эл. сеть.
	1.Выключен главный питающий автомат.
2.Сработал автомат эл. защиты.
	1.Включить главный питающий автомат.
2.Включить автомат эл. защиты.

	Не нагревается жарочная поверхность
	Перегорели ТЭНы
	Заменить ТЭНы


11. Правила транспортировки и хранения.
11.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°С до +40°С при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 2 яруса.
11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ 15150-69.
11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 2 яруса, с предохранением от осадков и механических повреждений.
12.Гарантии изготовителя.
12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. 
12.2. На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением чугунных комплектующих и электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.
12.3. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара покупателю.
12.4. Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
12.5. Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: сигнальные индикаторы, плавкие вставки.
12.6. Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.
12.7. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:
– не предусмотренного настоящим руководством применения;
– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;
– механического повреждения изделия
– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;
– повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;
– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.
12.8.  Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.
12.9. Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:
– заводской номер изделия;
–дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;
– дата ввода в эксплуатацию;
– описание внешнего проявления поломки;
–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.
12.10. К рекламации следует приложить:
– заполненный гарантийный талон;
–акт о поломке;
- заполненный акт ввода в эксплуатацию.
12.11. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.
12.12. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту не, предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются. 
12.13. 
13. Утилизация изделия.
13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.
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ГРИЛЬ КОНТАКТНЫЙ 
ГК-3523РР
ПАСПОРТ
ГК-3523РР
.00.00.000ПС
) (
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Гриль контактный 
ГК-3523РР
.
 
№______________
заводской номер изделия
Дата выпуска___________________
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации
Мастер ОТК
М.П.___________________________________________
) (
_____________
код продукции
)

Регистрационный талон
Организация _______________________________________________________________________________________ 
Адрес__________________________________________________________________________________
Руководитель___________________________________________________________________________
Контактный тел./факс_______________________________________________________________________________
 (
КОРЕШОК ТАЛОНА
На гарантийный ремонт электрического аппарата
Модели
 ГК-3523РР
Талон изъят «___»____________________20_____г.
Механик_______________________________
(фамилия)
                   
 (подпись)
)Где было приобретено оборудование___________________________________________________________________________

 (
Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79
ТАЛОН
на гарантийный ремонт электрического аппарата
Заводской номер 
_________и модель 
Ф2
к
т
Э
Дата выпуска «___»___________________20___г.
Продан_________________________________________________________________
________________________________________________________________
_
(наименование торгующей организации)
Дата продажи «______»____________________________20_____г.
Владелец и его адрес______________________________________________________
__
_
_____
____________________________________________________
Подпись_________________________________
Выполнены работы по устранению неисправностей
_____________________________
_________________________
_______________________________________________________________________________
________________________
«_____»________________20____г.
 Механик__________________
                                                                                             
(подпись)
Владелец_________________
(подпись)
)












                                                                                                            Приложение 1
Схема электрическая принципиальная на гриль контактный ГК-3523РР
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Приложение 2
АКТ 
ввода в эксплуатацию
Изделие 
«Гриль контактный ГК-3523РР» 
Заводской номер __________________ 
Дата выпуска «___»__________ 20___ г.
Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)
Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г. 
Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия
________________________                                            ________________________                    
(подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________               
 (инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

                  «___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.
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